Conducta preaplin PVC-KG160

cota -0.175

LEGENDA:

*P1*

Conducta de golire PVC-KG160 cota: -1.8m

Conducta de alimentare umplere si completare a pierderilor PEID 65 cota: -0.45m

*DN80*

*P2*

NOTA:

### Conducta alimentare cu apa PEID65 Conducta de apa INOX AISI304 Conducta de canalizare PVC-KG160

Lampa de lumini 12VDC/9W, IP68

Duza 110l/min, conexiune 1", presiune necesara la intrare 4mCa, inaltimea jetului 1,5m

Pompa submersibila 2.2kW, h=8m, 33m3/h, 50 Hz, IP68, echipata cu clapeta de sens si senzor de presiune

# *DN80*

*P3*

# *DN80*

8.62m

8.22m

*P4*

*DN80*

LA EXECUTAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR SANITARE TEHNOLOGICE AFERENTE FANTANII SE VOR RESPECTA INSTRUCTIUNILE DIN CARTEA TEHNICA A FANTANII ELABORATA DE CATRE FURNIZORUL ACESTEIA.

ECHIPAMENTUL SI INSTALATIA HIDRAULICA VOR FI FURNIZATE CA UN SISTEM MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT CE VA FI ACHIZITIONAT PRIN GRIJA BENEFICIARULUI AVAND CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE PENTRU TOATE ELEMENTELE (POMPE, ELECTROVANE, DUZE, TEVA, PLC, ETC.)

# *P5*

*DN80*

*PREZENTA PLANSA SE VA CITI IMPREUNA CU PLANSA S-03; S-04; S-05*

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

S.C. AEGIS DESIGN S.R.L. Registrul comerțului: J08/1268/16 Cod Unic de Înregistrare: 36192187

Str.Paraului, nr. 18, Brasov, jud.Brasov

Beneficiar:

Proiect:

## MUNICIPIUL BRASOV

Proiect nr.:

## 19.105

Faza:

8.22m

Tel: 0723 192 012


SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA:

### REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII

Amplasament:

## D.T.A.C.

8.62m

Arhitect: Proiectat:

Desenat:

arh. Lucian Paltanea ing. Viorel Dogaru ing. Viorel Dogaru

## 1:50

DATA:

## 04.2019

Titlu plansa:

VALEA CETATII, BRASOV, JUD. Brasov

## PLAN FANTANA

Plansa Nr.

## S-02